과 업 지 시 서

과업명	제64회 통영한산대첩축제 주무대, 수변무대 설치 및 연출대행 운영 용역

2025. 05.

재단법인 통영한산대첩문화재단

(축제기획팀)

제64회 통영한산대첩축제 주무대, 수변무대 설치 및 운영 연출대행 용역

	【 목 차 】
Ⅰ. 과업 개요 3 Ⅱ. 과업 내용 4 Ⅲ. 과업수행지침 10 ※ 별첨. 【별첨 1】 발주처 요구 기술사항 16 【별첨 2】 행사장 위치도 및 무대 기술 도면 21

Ⅰ		과업 개요

1. 행사개요

❍ 행 사 명 : 제64회 통영한산대첩축제 주무대, 수변무대 설치 및
연출 대행

❍ 행사기간 : 2025. 8. 8.(금)~ 2024. 8. 14.(목), 7일간

- 설치기간 : 2025. 8. 5.(화)~ 2024. 8. 8.(금), 3일간

- 운영기간 : 2024. 8. 8.(금)~ 2024. 8. 13.(수), 5일간

❍ 설치위치 : 경상남도 통영시 통영해안로 267 (한산대첩광장 내)-주무대

경상남도 통영시 중앙동 강구안 수변무대

❍ 소요예산 : 금삼억이천오백만원(325,000,000원), 부가세 포함

❍ 계약방법 : 전자입찰, 협상에 의한 계약

2. 주무대 행사 일정

일 정	내 용	비 고
08.08.(금) 13:00~18:30	개막식 행사 리허설 등	1일차
08.08.(금) 19:00~19:30	삼도 수군 통제사 행차
08.08.(금) 19:30~20:00	삼도수군 군점재현
08.08.(금) 20:00~21:30	제64회 통영한산대첩축제 개막식 및 특별공연
08.09.(토) 17:00~18:30	무대 행사 리허설 등	2일차
08.09.(토) 18:00~18:30	공군 곡예비행단 블랙이글스 축하 공연
08.09.(토) 18:30~20:30	통영 한산대첩 트로트 콘서트
08.09.(토) 21:00~21:30	제2회 통영 투나잇 불꽃쇼
08.10.(일) 14:30~18:30	무대 행사 리허설 등	3일차
08.10.(일) 19:30~21:30	해군수군수군 콘서트
08.11.(월) 16:00~19:00	제6회 통영 청소년 댄스 대첩 (예선)	4일차
08.11.(월) 19:00~20:00	자매도시 교류공연(고양시)
08.11.(월) 20:00~21:00	자매도시 교류공연 (과천시)
08.11.(월) 21:10~21:30	통제영 사계 공연
08.12.(화) 16:00~20:00	제6회 통영 청소년 댄스 대첩 (결선)	5일차
08.12.(화) 20:30~21:30	랜덤 플레이 댄스 & 특별공연
08.13 (수) 14:30~18:30	무대 행사 리허설 등	6일차
08.13.(수) 19:30~21:30	오늘밤 통한밤 EDM 워터밤 파티

※ 행사 별 운영 일정은 부득이한 사정에 따라 변경될 수 있음

3. 수변무대 행사 일정

일 정	내 용	비 고
08.08.(금) 13:00~18:30	무대 리허설 등	1일차
08.08.(금) 19:00~22:00	미정
08.09.(토) 13:00~18:30	무대 리허설 등	2일차
08.09.(토) 19:00~22:00	미정
08.10.(일) 16:00~19:00	통영 청소년 댄스대첩(예선)	3일차
08.10.(일) 20:00~22:00	미정
08.10.(일) 21:30~22:00	조선수군 무예시연
08.11.(월) 14:30~18:30	무대 행사 리허설 등	4일차
08.11.(월) 19:00~20:00	통영시민 오케스트라
08.11.(월) 20:00~21:00	통영 국가무형유산 공연(남해안별신굿)
08.11.(월) 21:00~22:00	미정
08.12.(화) 14:30~17:00	무대행사 리허설 등	5일차
08.12.(화) 17:00~20:00	통영 거리 악사 (관내 음악 예술인)
08.12.(화) 20:00~21:00	통영 국가무형유산 공연(통영오광대)
08.12.(화) 21:30~22:00	조선수군 무예 시연
08.13 (수) 14:30~18:30	무대 행사 리허설 등	6일차
08.13.(수) 19:30~20:30	통영 국가무형유산 공연(승전무 북춤)
08.13.(수) 21:00~22:00	미정

※ 행사 별 운영 일정은 부득이한 사정에 따라 변경될 수 있음

Ⅱ		과업 내용

1. 과업 개요

가. 과업 기간: 계약체결일 ~ 2025. 8. 31.(일)

나. 주요 과업 내용

1) 주무대 설치(개막식, 개막공연 등을 위한 무대 설치·운영·철거 일체

: 음향, 조명, 영상, 특수효과, 발전 전기 시설, 렌탈품 등 포함)

2) 수변무대 설치(수변무대 공연을 위한 무대 설치·운영·철거 일체

: 음향, 조명, 영상 등 포함)

3) 통영 한산대첩 트로트 콘서트 섭외 및 운영

(인기 트로트 가수 7인 이상 섭외 및 일체의 업무, 이외 공연 재단 섭외 추진)

4) 주무대 연출 및 수변무대 연출 인력 운영(연출진 등)

5) 주무대 및 수변무대 출연자 관리 및 운영 등

6) 주무대 객석 운영에 따른 인력 및 물자 일체를 포함

2. 과업 상세 내용

가. 과업 기간: 계약체결일 ~ 2025. 8. 31.(일)

나. 과업 추진 방안

1) 한산대첩광장의 크기 대비 규모에 맞는 주무대 설치 운영

2) 주무대 설치에 따른 객석 설치 안전 운영

3) 개막공연, 문화예술 공연(오페라 및 오케스트라 등)이 가능한 시스템 구성과 안전성을 고려한 구조물로 튼튼한 무대 구성

4) 해비 트러스와 레이허 사용으로 우천 및 강풍에도 견딜 수 있는 구조로 설치

5) 무대 전면 부 계단설치로 의식행사 동선의 원활함을 추진하고 무대인원이

대규모로 등·퇴장 하는 개막공연 및 문화예술 공연에 걸맞은 슬로프 설치

6) 수변무대의 조수 간만에 차를 고려한 수변무대 설치 운영

7) 수변무대 문화예술 공연(국가무형유산 공연 및 오케스트라)이 가능한 시스템 구성과 안정성을 고려한 구조물로 튼튼한 무대 구성

8) 주무대 통영 한산대첩 트로트 콘서트의 가수 섭외 (7인 이상) 및 운영포함

9) 제2회 통영 투나잇 불꽃축제와 연계한 항남물양장 시스템 연결 운영

(항남 물양장 시스템은 별도 설치예정)

다. 주무대 과업 상세 내역

구 분	항 목	내 용
주무대 장치	연출 방향	◦ 제64회 통영한산대첩 축제의 주 무대 행사 진행 및 온라인 송출에 적정한 규모의 무대, 세트, 음향, 조명 등의 시설 설치, 운영 및 철거 일체
	주 무대 바닥	◦ 전체180㎡(약55평)규모 설치/가로 : 18m X 세로 10m X 높이 1.5m 무대 바닥 마감 데코타일 처리 ◦ 가로 5m X 세로2m X 높이 0.8m 합창용 덧마루 단 2개 제작 (2일사용) ◦ 가로 3m X 세로2m X 높이 0.8m 합창용 덧마루 단 2개
	주 무대 전면부	◦ 전면부 양쪽 계단 설치 및 무대 하단 중앙부 슬로프 및 타이틀 처리 LED하단 부분 디자인 판넬 설치
	주 무대 양옆	◦ 바닥길이 9m 이상 가량의 슬로프 설치 및 해체
주무대 시스템	트러스 구조물	◦ 트러스 및 루프 설치 구조물 및 악세서리 일체 설치 해체 (18mX10m 외경기준), 강풍 등 견고하게 제작 운영
	레이허 구조물	◦ 36mX12m의 레이허 구조물 및 악세서리 일체 설치 해체, 강풍 등 견고하게 제작 운영 ◦ 4m X 8m 핀타워 레이허 구조물 설치 운영 (발판 및 웨이트 필수)
	메인음향	◦ 무대 양옆 레이허 구조물에 메인스피커 플라잉 시스템 설치 ◦ 무대 좌측면 물양장 방향 메인스피커 추가 플라잉 시스템 설치 (0.5조) ◦ 무대 규모에 걸맞는 음향 시스템 구축 및 운용 인원 배치 ◦ 객석 중간 부분 딜레이 타워 설치 및 운영
	조명	◦ 다양한 연출이 가능한 효과 조명 및 행사장 전체를 활용 할 수 있는 조명 설치 운용 ◦ 다양한 공연에 걸맞은 조명 디자인 후 조명 연출 ◦ 주무대 공연을 위한 핀타워 및 핀타워 운영인력 필수

구 분	항 목	내 용
주무대시스템	영상	◦ 무대 중앙 15mX5m 중앙 전광판 LED 1세트 및 1mX5m 전식용 전광판 LED 2세트 (레이허 거치) ◦ 무대 좌우 5mX2.5m 전광판 LED 2세트 (레이허 거치) ◦ 무대 상부 타이틀 표출용 12mX1m 전광판 LED 1세트(해비 트러스 거치) ◦ 기타 영상 표출 관련 영상 간지 제작 및 운영인력 (VJ)상주
	중계	◦ FULL HD 급 ENG, EFP 카메라 및 전문 카메라 기사 (4대 기준) ◦ 지미집 카메라 1대 운영 (6일간) ◦ 무선 본딩 카메라 1대, 드론카메라 1대 운영 (삼도수군 행차 시-1일간) ◦ 편집 및 영상커팅 전문 인력 ◦ 전체 행사 녹화 및 행사 종료 후 후편집 납품
	발전차	◦ 무소음 발전차 150kw 급 이상 1대, 100kw 급 이상 1대 ◦ 접지 및 안전조치 등 전기 안전 운영
	특수효과	◦ 각종 특수효과 (Co2, 에어샷, 스파클러 등) 설치 및 운영 ◦ 특수효과 운영에 따른 각종 인허가 사항 업무
	운영인력	◦ 무대 진행 감독 : 플로우 디렉터 (FD) 필수 운영 1명 이상 ◦ 하드웨어 전체 운영 감독 필수 운영 (코디네이터 – 1명) ◦ 객석 설치 운영에 따른 운영인력 운영4명이상 (객석정리, 객석통제, 객석운영)
	렌탈품	◦ 객석 1500석 플라스틱 팔걸이 운영 의자 ◦ 객석 운영에 따른 펜스 270m 이상 운영 ◦ 출연진 대기소 5X5 MQ 8동 설치 운영 (이동식에어컨 8대, 옷걸이, 행거 거울 등) ◦ 콘솔용 MQ 4동 설치 운영 (이동식에어컨 4대, 테이블, 의자 등) -콘솔 전면마감 (20m X 1.2m) 합판 현수막 마감 ◦ 행사 안내부스 등 필수 시설 MQ 5X5 4동 설치 운영 (이동식에어컨 2대, 테이블 의자류 등) ◦ 장애인석 운영에 따른 벨트 차단봉 30개 이상
	무대소품	◦ 오케스트라용 보면대 50개 (부착 조명 필수) ◦ 오케스트라용 지휘자 보면대 1개 ◦ 오케스트라용 지휘자 단 1개 (지휘자 전용 단) ◦ 팔걸이 없는 의자 50개
	시설물 안전관리	◦ 시스템 안전시설 설치(옐로우 자켓 등) ◦ 시스템 보호 안전요원 배치, 우천 시 대비 방우 제품 및 방수 대책 수립 ◦ 무대 안전 보험 가입, 소화기 10대 이상 배치 (A,B,C급 화재 대비) ◦ 무대 설계에 따른 시방서 및 3D시안, 무대 안전구조기술검토서 필수 제출

※ 구체적인 사항은 주최기관(통영한산대첩문화재단)과 협의하여 추가 또는 변경될 수 있음

※ 허위 제안 시 입찰 자격 취소

라. 수변무대 과업 상세 내역

구 분	항 목	내 용
수변 무대 장치	연출 방향	◦ 제64회 통영한산대첩 축제의 수변무대 진행 및 온라인 송출에 적정한 규모의 무대, 세트, 음향, 조명 등의 시설 설치, 운영 및 철거 일체
	수변 무대 바닥	◦ 전체 63.8㎡(약20평)규모 설치/가로 : 11m X 세로 5.8m X 높이 1.5m 무대 바닥 마감 데코타일 처리
	주 무대 양옆	◦ 바닥길이 5m 이상 가량의 슬로프 설치 및 해체
수변 무대 시스템	트러스 구조물	◦ 트러스 및 루프 설치 구조물 및 악세서리 일체 설치 해체 (18mX9m 외경기준), 강풍 등 견고하게 제작 운영
	레이허 구조물	◦ 12mX8m 레이허 구조물 및 악세서리 일체 설치 해체, 강풍 등 견고하게 제작 운영
	메인음향	◦ 재단 별도 발주 (플라잉 시스템)
	조명	◦ 다양한 연출이 가능한 효과 조명 및 행사장 전체를 활용 할 수 있는 조명 설치 운용 ◦ 다양한 공연에 걸맞은 조명 디자인 후 조명 연출
	영상	◦ 무대 중앙 9mX3m 중앙 전광판 LED 1세트 (레이허 거치) ◦ 기타 영상 표출 관련 영상 간지 제작 및 운영인력 (VJ)상주
	중계	◦ FULL HD 급 ENG, EFP 카메라 및 전문 카메라 기사 (3대 기준) ◦ 무선 본딩 카메라 1대, (삼도수군 행차 시-1일간, 주무대 연동) ◦ 편집 및 영상커팅 전문 인력 (주무대 행사 송출 포함) ◦ 전체 행사 녹화 및 행사 종료 후 후편집 납품
	발전차	◦ 무소음 발전차 100kw 급 이상 1대 ◦ 접지 및 안전조치 등 전기 안전 운영
	운영인력	◦ 무대 진행 감독 : 플로우 디렉터 (FD) 필수 운영 1명 이상 ◦ 하드웨어 전체 운영 감독 필수 운영 (코디네이터 – 1명) ◦ 객석 설치 운영에 따른 운영인력 운영2명이상 (객석정리, 객석통제, 객석운영)
	렌탈품	◦ 객석 400석 플라스틱 팔걸이 운영 의자 ◦ 객석 운영에 따른 펜스 150m 이상 운영 ◦ 출연진 대기소 3X3 MQ(검정색) 4동 설치 운영 (이동식에어컨 4대, 옷걸이, 행거 거울 등) ◦ 콘솔용 MQ 3X3(검정색) 2동 설치 운영 (이동식에어컨 2대, 테이블, 의자 등) ◦ 장애인석 운영에 따른 벨트 차단봉 30개 이상
	무대소품	◦ 오케스트라용 보면대 50개 (부착 조명 필수) ◦ 오케스트라용 지휘자 보면대 1개 ◦ 오케스트라용 지휘자 단 1개 (지휘자 전용 단) ◦ 팔걸이 없는 의자 50개
	시설물 안전관리	◦ 시스템 안전시설 설치(옐로우 자켓 등) ◦ 시스템 보호 안전요원 배치, 우천 시 대비 방우 제품 및 방수 대책 수립 ◦ 무대 안전 보험 가입, 소화기 10대 이상 배치 (A,B,C급 화재 대비) ◦ 무대 설계에 따른 시방서 및 3D시안, 무대 안전구조기술검토서 필수 제출

※ 구체적인 사항은 주최기관(통영한산대첩문화재단)과 협의하여 추가 또는 변경될 수 있음

※ 허위 제안 시 입찰 자격 취소

마. 통영 한산대첩 트로트 콘서트 상세 과업 내역

구 분	항 목	내 용
트로트 콘서트	연출 방향	◦ 제64회 통영한산대첩 축제의 걸맞은 S급 ~ B급 까지의 트로트 가수 7인 섭외 및 운영, 공연 등 일체
	저작권	◦ 섭외 연예인의 초상권 및 공연 시 저작권 협의 업무 일체 (사전 홍보자료 사진자료 초상권 사용, 유튜브 생중계 등) ◦ 통영 한산대첩 트로트 콘서트 사전 홍보영상 시나리오 작성 및 촬영 사전 홍보영상 납품 등 일체
	섭외 및 케어	◦ 섭외 연예인의 도착 및 케어, 무대 등 퇴장 등의 업무 일체 : 2025년 08.09.(토) 18:30~20:30 공연 시간 및 런타임 엄수

※ 구체적인 사항은 주최기관(통영한산대첩문화재단)과 협의하여 추가 또는 변경될 수 있음

※ 허위 제안 시 입찰 자격 취소

3. 기타 사항

가. 무대 설치 관련

1) 무대 설치 및 시스템 배치는 행사 전일까지 완료하여야 하며, 철수는 행사 종료 후 다음 날까지 완료해야 함

2) 강풍, 우천을 고려한 안전한 무대 설치 및 운영계획 마련

3) 무대 설치와 관련된 안전관리계획서 제출

4) 분야별 시스템 구성안을 참고하여 최상의 장비로 구성

5) 무대는 공연 전 설치 완료하고 리허설을 실시하여 이상 유무 점검

6) 과업 수행자는 무대 설치 직후 본 행사와 관련이 없는 제3의 관련 전문가로부터 행사 무대 설치와 관련된 현장 설치 검수조서를 받아 행사 전일까지 발주처에 제출해야 하며, 행사 종료 후 완료계와 함께 행사결과 보고서(행사사진 포함)를 제출해야 함

나. 통영 한산대첩 트로트 콘서트 관련

1) 축제 무대에 걸맞은 인기 트로트 가수 7인 섭외 및 운영, 공연등 일체

2) 섭외에 따른 저작권 협의 업무 일체를 포함 함

3) 공연 운영에 따른 도착, 케어, 무대 등 퇴장 등의 업무 일체를 포함함.

다. 인력 운영 및 행사 준비기간

1) 운영업체는 장비 운용에 필요한 충분한 인력을 확보·배치하고, 맡은 업무에

충실하여야 하며, 모든 종사원은 신원이 확실하여야 함

2) 행사 준비기간: 착수일 ~ 행사 전일

3) 행사의 기획 및 운영에 하자가 발생할 시에는 손해 배상을 하여야 함

라. 안전관리 매뉴얼 수립 및 적용

1) 행사장 내 시설 · 장비의 도난, 화재, 분실, 안전사고 등에 대한 안전 및

보안대책 수립 및 시행

2) 각종 감염병 등에 대한 안전관리계획 수립 및 시행

3) 우천, 재난 대비 계획 수립

마. 계약의 해지

1) 발주처는 다음 각 호에 해당 하는 경우 당해 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있음

- 사전 승인 없이 과업의 내용을 변경하는 경우

- 기타 과업 수행에 있어 발주처의 정당한 요구사항을 이행하지 않는 경우

- 계약조건을 위반할 경우

- 기타 과업 수행이 불가하다고 인정된 경우

2) 상기 각 호에 해당될 경우, 발주기관은 수급자에 대해 일체의 용역 대가를 지불 하지 않으며 기 지급분이 있는 경우 수급자는 이를 즉시 반환 조치하고 손해 배상을 해야 함

3) 업체 선정 진행 과정 중 불가항력(천재지변 또는 전염병 전파위험 등)에 의해 부득이한 사유로 인하여 해당 행사가 연기 및 취소 될 수 있으며, 이에 따라 입찰 절차를 취소할 수 있음

4) 전염병 전파위험 관련 정부의 방역단계 상향 등으로 행사내용을 축소, 변경,  연기 할 필요가 있다고 판단 시 계약을 체결한 이후라도 행사 시작일 5일 전  까지 행사내용을 축소, 변경, 연기(90일 내)할 수 있음

5) 상기 불가항력에 의해 부득이한 사유로 계약 해제·해지 시 계약예규

「용역계약 일반조건」 제24조(불가항력) 조항에 따름

바. 본 지침에서 명시되지 않은 사항이라도 과업의 성공적인 추진을 위하여

추가하거나 변경이 필요하다고 인정될 경우, 발주처와 계약업체 간 사전 협의를 통해 업무에 포함 가능

사. 계약업체는 계약체결 이후 발주처가 요구하는 업무에 대한 추진사항을 수시로   구두 보고 또는 서면으로 제출

아. 본 과업을 수행함에 있어 저작권법 등 관련 법령에 위반되는 행위 또는 민․형사상, 행정상의 문제를 야기할 수 있는 행위로 인한 법적 분쟁의 모든 책임은 수급자가 부담

자. 행사장 안전을 위한 행사 안전 계획서를 제출

- 무대 설치 및 운용에 따른 안전사고, 화재사고 발생에 대비한 소방 안전교육, 소방시설 사용요령, 인명대피 유도, 안전관리요원 근무요령과 응급조치에 대한 사전 훈련 및 교육을 실시하며 해당 내용을 포함하여야 함.

차. 본 과업 내용에 누락되었거나 당연히 수반되어야 할 사항은 발주처가 과업    수행자에게 추가로 요구할 수 있고, 과업 수행자는 이를 따라야 하며 이에

수반되는 비용 일체는 과업 수행자가 부담

타. 본 과업 내용의 해석에 대해 의견 차이가 있을 시 발주처의 의견에 따라야 함

Ⅲ		과업 수행 지침

1. 과업수행지침

가. 일반사항

1) 본 과업은 과업지시서 등을 포함하여 예산회계법 등 관련 법규와 제반

규정을 준수하여 수행하여야 함

2) 본 지시서에서 명시되지 않은 사항이라도 행사의 성공적인 추진을 위하여

추가되거나 변경이 필요하다고 인정될 경우, 발주처와 과업수행자 간

사전 협의를 통해 변경·조정할 수 있음

3) 발주처는 과업수행과정에 부적절한 과업 참여자가 있거나 과업 수행이

부적절하다고 인정될 시는 즉시 시정을 요구할 수 있으며, 과업수행자는 즉시

시정요구에 응하여야 함

나. 과업착수

1) 계약상대자는 계약체결 후 7일 이내에 본 과업에 착수 해야하며

다음의 서류를 제출해야 함

가) 착수계

나) 용역공정예정표

다) 추진계획 및 프로그램 일정표, 예산 세부 산출내역

라) 예산 운용 및 지출계획

마) 참여 인력 투입계획서

바) 보안각서

사) 기타 과업수행에 필요한 사항

2) 발주처는 계약상대자가 제출한 수행일정표를 필요에 따라 공정별 작업순서와

일정을 조정할 수 있으며, 이때 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 이에

따라야 함

3) 계약상대자는 본 과업지시서에 따라 계약자의 의무를 성실히

수행해야 하며, 과정 진행 중 또는 과업 완료 후에 발주처의 출석, 자료

제출 등의 요구가 있을 경우 즉시 이에 응하여야 함

다. 시스템 설치 및 운용

1) 무대 시스템은 강풍 및 우천 등에 대비하여 안전성을 고려한 설치 및

운용계획을 수립하여야 하며 설치된 시설물 파손 등이 발생할 시 즉시

원상 복구 하여야 함

2) 무대 시스템 제작․설치 시 디자인 등 최종 발주자 승인을 받아 시행하여야

하며, 변경 요청이 있을 시 이를 반영하여야 함

3) 모든 무대 시스템은 무대 프로그램이 안정적이고 효과적으로 운용될 수 있도록

구성 및 설치되어야 함

4) 무대의 레이허, 트러스는 무대 크기에 맞게 안전하게 설계 및 설치되어야

하며 진출입 계단, 슬로프는 출연자의 편의를 고려하여 효율적인 동선으로
설치되어야 함

5) 콘솔은 관람석을 고려하여 안전성 있게 설치하여야 함

6) 음향은 공연 및 방송 등의 모든 프로그램을 운용할 수 있는 일체의 시스템을

설치하여야 하며, 조명은 각 프로그램에 맞게 구성하여 운용하여야 함

7) 무대 프로그램의 영상을 효과적으로 연출하여 송출하여야 하며 홍보영상 등의

송출은 발주처와 협의하여 진행함

8) 발전차는 행사기간동안 모든 프로그램이 안정적으로 운용되도록 충분하게

배치하여야 함

9) 추가적으로 소요되는 시스템 및 목록에 표시되지 않은 장비를 발주처가

요구할 경우 적극 반영하여 축제 진행에 차질이 없도록 하여야 함

10) 무대설치 및 시스템 배치는 안전점검일(2025. 8. 6.) 전 까지 완료되어야

하며, 철수는 행사 종료(2025. 8. 14.)후 1일 이내 완료하여야 함

라. 프로그램 및 인력운용 계획

1) 무대운용의 원활한 진행을 위해 시스템 및 인력운용에 대한 체계적이고 종합적인

계획서를 수립하여 제출하여야 함

2) 무대 시스템 인력운용계획서에는 용역책임자(코디네이터) 1명 및 무대 운영

감독 (FD) 1인을 포함하여 각 분야 별 책임자 지정 및 분장사무를 작성․제출하고

행사장에 상주하여 운용되도록 하여야 하며, 용역책임자는 무대 설치, 운영, 안전 등

행사 전반을 총괄 관리․운영하여야 함

(작성 시 개인을 알아볼 수 있는 이름, 사진 자료 표기 불가)

3) 본 과업에 참여하는 용역책임자와 참여 인력은 과업기간 중 임의로

교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주처의 사전승인을 받은 후

교체해야 함

4) 발주처는 과업의 원활한 수행을 위하여 필요한 경우 참여인력 일부의

교체나 충원을 요구할 수 있고, 특별한 사유가 없는 한 과업수행자는 이에

응하여야 함

5) 용역책임자는 무대 프로그램의 일정 및 내용이 확정되면, 프로그램 별

공연자와의 충분한 사전협의를 통하여 내실 있는 공연을 구성하고,

리허설 일정계획을 수립․보고하여야 함

6) 주무대, 수변무대 연출 운영에 따른 큐시트를 작성하고 운영하며, 주무대,

수변무대행사 시나리오와 큐시트를 행사 7일전 제출 완료 해야 함

마. 안전관리 대책 수립

1) 무대 시설의 설치, 운영 등 본 과업 전반에 관한 안전관리 계획을 수립하여

보고하여야 함

2) 천재지변(강풍, 폭우 등)에 대한 방안을 마련하고 무대시설에 대한

관람객 안전대책을 수립하여야 함

3) 긴급상황 등의 발생에 따른 대응 방안 계획을 수립하여야 함

4) 무대시설에 공급하는 전원 배선은 침수, 누전 등 안전사고 예방을 위한

대책을 반영하여 설치함

5) 행사기간 내 시설물 보수, 운영요원 등 안전관리 인원을 배치하여야 함

6) 주무대 설치 및 운영, 철거 중 발생하는 사건․사고에 대하여 계약 상대자가

민․형사상의 모든 책임을 짐. 다만, 계약상대자가 귀책사유 없음을 입증하는

경우에는 그러하지 아니함

라. 시설물 관리 및 철거

1) 무대시설에 대한 관리 및 철거 계획을 수립하여야 함

2) 시설물(부착된 시설물 포함)의 설치부터 철거까지 수급자가 관리하여야 하며

행사기간 중 사용에 지장이 없도록 관리하여야 함

3) 사업 종료 후 설치물 및 기타 시설물 등을 철거 완료하고 발주자의 승인을

득한 후 최종 철수하여야 함

4) 행사 완료 시점부터 발주자가 정한 기일 내에 신속하게 설치한 무대

시설물 일체를 철거하고 폐기물 등의 처리를 포함하여 설치 이전의 상태로

정리하여야 함

5) 시설물 철거 시 바닥, 수목 등 주변 환경이 훼손되지 않도록 하여야 함

마. 업무 협의 및 진행상황 보고

1) 업무협의

- 계약상대자는 모든 업무 단계에서 발주처와 진행상황을 공유해야 하며,

협의된 범위 내에서 진행해야 함

2) 단계별 점검 회의

- 계약일부터 착수회의, 중간회의, 완료회의 실시

3) 계약상대자가 제출한 실행계획서 등의 과업내용, 수행일정, 이행방법 등

기타 필요한 사항에 대하여 발주처는 수정이나 조정을 요구할 수 있으며

계약상대자는 이에 응하여야 함

4) 계약상대자가 제출한 실행계획서 등은 발주처의 승인을 받아야하며 수정이나

조정의 경우에도 수정안 또는 조정안에 대하여 승인을 받아야 함

5) 공정 보고

- 계약상대자는 과업수행방법 및 성과의 세부내용을 검토하기 위해 발주처의

요구가 있을 때 필요한 자료를 총괄책임자로 하여금 설명하도록 해야 하며,

주관기관의 지시사항에 대해 성실히 이행하고 조치결과를 보고해야 함

사. 사업의 시행

1) 계약상대자는 사업의 추진을 위하여 발주기관의 승인을 받은 계획서에

따라 시행함

2) 계약상대자는 사업을 실시함에 있어 관계법규 및 발주기관의 지침 등을

준수하여야 함

3) 계약상대자는 행사의 목적달성을 위하여 최대한 능력을 발휘하여 성실하게

수행하여야 함

4) 발주기관은 계약상대자의 사업운영이 적절하지 않거나 사업목적에 부합되지

않을 때에는 이에 대한 시정을 요구할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 정당한

사유가 없는 한 이에 응하여야 함

5) 계약상대자는 조형물 및 시설물(전기 포함)을 완벽하게 설치하고, 안전관리에

철저를 기하여야 하며, 계약상대자의 부주의로 안전사고 발생 시 이에 대한

책임을 짐

아. 과업내용의 추가, 변경 및 해석

1) 계약상대자는 과업내용 중 발주처가 경미한 사항의 수정 또는 추가를 요구할

경우 이에 응하여야 함

2) 다음 각 호의 사항이 발생할 경우 과업내용을 변경할 수 있고 이 경우

계약상대자는 과업변경요청서를 작성하여 발주처에 제출, 승인을 득한 후 과업을

수행해야 함

- 과업의 내용이 불분명하거나 오류 또는 상호 모순되는 경우

- 주요 과업내용을 추가․삭제하거나 변경이 필요한 경우

- 발주처의 요청이 있는 경우

3) 과업량의 증감이 발생하는 경우, 발주처에서 과업수행 상 필요하다고 인정하는

경우, 과업의 변경이 불가피한 경우에는 계약범위, 과업내용, 비용 등을 변경

또는 정산 처리함

4) 과업지시서 등에 대한 해석상의 차이가 있는 경우에는 발주처의 해석에 따라야 함

5) 계약상에 정하지 않은 사항에 대해서는 발주처와 계약상대자 간의 협의에 의하여

결정하되, 일반적인 내용에 대해서는 발주처의 결정에 따름

자. 위반사항에 대한 조치

1) 다음의 사유가 발생한 경유에는 과업수행 상 특별한 사유가 없는 한 계약

위반 행위로 간주하여 관계 규정에 따라 조치할 수 있음

- 과업 지시자의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행한 때

- 계약조건을 위반한 때

- 계약 시 제안한 내용과 실제 과업을 다르게 수행하거나 회사 소개 내용,

용역실적이행증명서 등에 중대한 차이가 있어 적절한 과업 수행을 기대할 수 없는 경우

- 기타 과업 수행이 어렵다고 인정된 경우

2) 상기 항목에 해당될 경우, 발주처는 과업수행자에 대하여 일체의 용역

대가를 지불 하지 아니함은 물론이고, 기지급분이 있는 경우 과업 수행자는

이를 즉시 반환 조치하고 손해배상을 하여야 함

차. 손해배상 등

1) 행사 시 설치한 철거 및 원상복구 등은 과업수행자가 해야 함

2) 과업수행자는 행사와 관련하여 발생하는 사건, 사고에 대하여 민·형사상의

모든 책임을 지고 과업수행자에게 귀책 사유가 없음을 입증하는 경우에는

그러하지 아니함

3) 과업수행자의 귀책사유로 인하여 발주처가 제3자에게 이 행사와

관련된 손해배상 등을 한때에는 과업수행자는 발주처에게 배상하여야 함

파. 보안사항

1) 계약상대자는 과업수행기간 등 모든 용역사항에 대한 보안책임이 있으며

보안규정을 준수하여야 함

2) 계약상대자는 보안대책을 수립하여야 하며, 대표자와 참여자의 보안 각서를

착수신고서와 함께 제출하여야 함

3) 과업수행으로 생산된 성과품의 저작권은 발주처의 소유로 하며, 모든 성과품은

발주처의 허락 없이 계약 대상자가 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출할

수 없음

4) 본 과업과 관련된 모든 서류 및 자료는 본 과업 이외의 목적으로 사용할

수 없으며, 발주처의 사전승인 없이 타인이나 타 기관에 제공하거나 대여할

수 없으며, 과업수행자는 자료의 외부유출로 인한 민․형사상의 모든 책임을

져야 함

하. 기타 유의 사항

1) 일반현황은 작성지침에 의거 사실대로 작성하여야 하며, 허위 사실이 발견되면

참가제한, 낙찰취소, 계약해지 등의 제재 조치를 취할 수 있음

2) 본 과업수행과 관련 지적재산권 관련 문제 발생 시에는 과업수행자가 책임을

진다. 또한, 본 과업내용에 의해 제출된 성과품의 소유권은 발주처에 귀속됨

3) 낙찰자는 발주처의 사전승인이 없는 경우 하도급을 할 수 없음

4) 본 과업내용(과업지시서) 및 범위는 발주처의 요구에 따라 추가,

변경이 가능하고 행사계획의 변경에 따라 증감될 수 있으며, 낙찰자는 이에 즉시

응하여야 함

5) 천재지변 및 기타 재난상황(각종 감염병 등) 진행상황에 따라 방문객

안전문제 등 부득이한 사유로 진행할 수 없을 때에는 계약 성립 후에라도

행사를 취소 또는 변경할 수 있으며, 사업 진행 중 취소 시 계약일로부터

취소 통보일까지 계약체결 시 제출한 산출내역을 기준으로 용역비를 집행하되,

실제 집행 내역 및 금액에 대한 변동 사항이 발생할 경우 발주처와 협의해야 함

6) 행사종료 후 10일 이내 사진, 동영상 등을 포함한 결과보고서를 발주처에

제출하며, 영상과 사진의 원본은 외장하드(1개)를 통해 제출하여야 함

【별첨 1】 발주처 요구 기술사항 – 주무대

구 분		주 무 대 내 역
무대	메인무대	- 메인무대바닥 전체180㎡(약55평)규모 설치 / 가로 : 18m X 세로 10m X 높이 1.5m - 슬로프형 계단 – 상, 하수, 전면슬로프 타이틀 스카시 - 무대세트(중앙LED 하단부 실사_전식 포함) 사전 컨펌 - 무대바닥 데코타일 마감 ※요청시 교환(오염시 교환) - 악천후(폭우, 강풍)에 견딜 수 있는 설계이어야 함 무대 전식 디자인 필수 가로 5m X 세로2m X 높이 0.8m 합창용 덧마루 단 2개 제작 가로 3m X 세로2m X 높이 0.8m 합창용 덧마루 단 2개 제작
	카메라 단	객석 중앙 3.6m X 3.6m X 1.6m 4면 흑막 마감 1EA
음향	메인스피커 (서브우퍼 포함)	- 통당 800W의 파워 - 각 유닛별 개별앰프(4개의 온보드 앰프) - 143 dB max SPL - 48 kHz, 32 bit processing - 2 x 12” neodymium woofers 4 x 6" neodymium woofer midrange 2 x 3” titanium compression drivers 4 웨이 방식사용-고음/중음/저음/서브우퍼 - 100% 방수제품으로 별도의 커버없이 우천시에도 사용이 가능해야 함 (L-acustics, RCF, D&B, Meyer등 급 이상) 객석 전체 음압 편차 최소화 / 안전 접지 필수
	모니터 스피커	- 2-WAY 이상, MAX SPL : 135dB, Full Range, Amplifier output Power 2KW Peak 이상, 모니터 스피커 8EA 이상 (인이어 모니터 시스템 8EA 포함)
	추가메인	메인1조 외 무대 좌측 1조 추가 설치 운용 1일 (8월9일 불꽃놀이 용) 메인스피커와 동일 사양
	콘솔	- 64In/32Out 이상, 96K, 24Bit 또는 48K, 40Bit 이상 - 뮤지컬, 연극, 대중가요 등 공연 진행 MIDAS 급 96개 CH 콘솔

구 분		주 무 대 내 역
음향	주변장비	- 음원 플레이어(QLAP 등), 이퀄라이져, 이펙트 등 주변기기 - 마이크 스탠드, 악기용 전원 등 무선 인터컴 6대 운용 (8월 8일 ~8월 13일 )
	마이크	- 무선 : 12EA 이상 - 핀 : 30EA 이상	※ 예비용 5EA 이상 준비
		- 유선(다이나믹 & 콘덴서) : 각종 악기용 마이크 등 20EA 이상 오페라 및 오케스트라용 플라잉 콘덴서 마이크 2조
	인 력	- 셋업, 철수 및 공연 진행(메인 오퍼레이터 포함) 인력 필요 (*행사 진행 중 무선마이크 운영 인력 반드시 참가)
조명	기본조명 white	- LED par light 30EA 이상 (방수모델)
	LED Strobe	LED Strobe 12EA 이상
	Moving light	- Beam Spot 30EA 이상
		- LED 30EA 이상 (3W급 이상)
	핀조명	핀타워 용 핀조명 및 인력
	LED Power Par	LED Power PAR 450W 급 이상 10EA
	Blind Light	Lamp 2600W 4EA 이상, Lamp 1300W 6EA 이상
	물양장 조명타워	Lamp 1300W 6EA 이상
	LED BAR Light	LED Bar Light 10EA 이상
	Follow spot light	- 1EA(2kw 이상)
	Unit-RGB	12ch 이상 3EA
	포그 머신	2EA 이상
	콘 솔	위 시스템 운용 가능한 콘솔(DIGITAL) Grand MA급이상
	잡선	Sub Cable, Power Cable, 잡선류 외 1식
	인력	- 셋업, 철수 진행(메인 오퍼레이터 포함) 인력 필요

구 분		주 무 대 내 역
영상	영상, 카메라 등	- LED전광판(영상용) · 무대 중앙 15mX5m 이상 1세트(Dot 4mm 이내) · 중앙 전식용 1mX5m 이상 2세트 (Dot 4mm 이내) · 딜레이 화면 좌우 5mX 3m 2세트(Dot 4mm 이내) - HD급 중계 시스템 - 대낮에도 영상 상영이 가능하도록 야외용이어야 함. - ENG + EFP 중계카메라 5대(무선카메라 1대 포함), 지미집 카메라 1대 ※ 통제사 행차 등 진행 시 무선카메라 1대 사용 → 통제사 행차는 재단에서 별도 진행 (8월 8일 - 1일 사용) - 드론 캠 1대 (비행 허가 및 보험가입 필수 – 8월 8일 1일 사용) - 중계장비(스위처, 자막기, 모니터 등) 일체 포함 - 행사 종료 후 녹화 매체 제출(원본 및 편집본 1식) - LED콘터롤러, 케이블&주변기기, 받침 구조물 - 전광판 설치․철거 및 운용 기술 인원 영상 VJ 1인 이상 필수 각종 행사 화면 3D 간지 제작 및 송출
구조물	트러스	- 트러스 : 사양서 시안 참조 1식, (18mX10m – 외경기준) - 악세사리 트러스 구조물 포함 루프 설치 (W=18m) - 악천후(폭우, 강풍)에 견딜 수 있는 설계이어야 함
	레이허	메인무대 상,하수 (4폭 6단) - 웨이트 ,계단, 포함(사양서 시안 참조) - 스피커 플라잉 타워가 제공되어야 함 메인무대 백월 (10폭 6단) - 웨이트, 계단 포함 레이허 웨이트 다수 – 안정성 고려하여 설치 주무대 핀타워용 2폭4단 레이허 – 웨이트, 계단, 발판포함
발전차	발전차	- 조명용 : 150KW 이상급 1대 - 음향·영상용 : 100KW 이상급 1대
특수 효과	특수효과	- CO2, 칼라 불기둥, 에어샷, 비눗방울, 순간 분수 등 개막 선언 축포 10초 이내 1회
운영 인력	연출진	음향·조명 감독, 시스템 진행요원, 스태프 등의 충분한 인원 확보 및 배치 무대 운영감독(FD) 운영, 객석 설치 등 운영인력 4인 포함 ※ 인력운영계획 제출 필수
기타	무대시설물 등 안전관리	진행요원 및 출연진 안전시설 설치 안전요원 배치 우천 시 대비 방우 제품 및 방수 대책 필요 무대 안전 보험 가입 필수 소화기 10대 이상 배치 (A,B,C급 화재 대비) ※ 무대구조 기술 설계서 필수 제출

무대 객석 운영	렌탈품	◦ 객석 1500석 플라스틱 팔걸이 운영 의자 ◦ 객석 운영에 따른 펜스 270m 이상 운영 ◦ 출연진 대기소 5X5 MQ 8동 설치 운영 (이동식에어컨 8대, 옷걸이, 행거 거울 등) ◦ 콘솔용 MQ 4동 설치 운영 (이동식에어컨 4대, 테이블, 의자 등) -콘솔 전면마감 (20m X 1.2m) 합판 현수막 마감 ◦ 행사 안내부스 등 필수 시설 MQ 5X5 4동 설치 운영 (이동식에어컨 2대, 테이블 의자류 등) ◦ 장애인석 운영에 따른 벨트 차단봉 30개 이상
기타	무대소품	◦ 오케스트라용 보면대 50개 (부착 조명 필수) ◦ 오케스트라용 지휘자 보면대 1개 ◦ 오케스트라용 지휘자 단 1개 (지휘자 전용 단) ◦ 팔걸이 없는 의자 50개

【별첨 2】 발주처 요구 기술사항 – 수변무대

구 분		수 변 무 대 내 역
무대	메인무대	-전체 63.8㎡(약20평)규모 설치/가로 : 11m X 세로 5.8m X 높이 1.5m - 무대 바닥 마감 데코타일 처리 무대 상 하수 슬로프 5m 이상 - 무대세트(중앙LED 하단부 실사) 사전 컨펌 - 무대바닥 데코타일 마감 ※요청시 교환(오염시 교환) - 악천후(폭우, 강풍)에 견딜 수 있는 설계이어야 함 무대 전식 디자인 필수
음향	-	재단 별도 발주 예정
조명	기본조명 white	- LED par light 10EA 이상 (방수모델)
	LED Strobe	LED Strobe 6EA 이상
	Moving light	- Beam Spot 15EA 이상, LED 15EA 이상 (3W급 이상)
	LED Power Par	LED Power PAR 450W 급 이상 5EA
	Blind Light	Lamp 2600W 2EA 이상, Lamp 1300W 3EA 이상
	Unit-RGB	12ch 이상 2EA
	포그 머신	1EA 이상
	콘 솔	위 시스템 운용 가능한 콘솔(DIGITAL) Grand MA급이상
	잡선	Sub Cable, Power Cable, 잡선류 외 1식
	인력	- 셋업, 철수 진행(메인 오퍼레이터 포함) 인력 필요

구 분		수 변 무 대 내 역
영상	영상 카메라 등	- LED전광판(영상용) · 무대 중앙 9mX3m 이상 1세트(Dot 4mm 이내) - HD급 중계 시스템 - 대낮에도 영상 상영이 가능하도록 야외용이어야 함. - ENG + EFP 중계카메라 3대(무선카메라 1대 포함), 지 - 중계장비(스위처, 자막기, 모니터 등) 일체 포함 - 행사 종료 후 녹화 매체 제출(원본 및 편집본 1식) - LED콘터롤러, 케이블&주변기기, 받침 구조물 - 전광판 설치․철거 및 운용 기술 인원 영상 VJ 1인 이상 필수 각종 행사 화면 3D 간지 제작 및 송출
구조물	트러스	- 트러스 : 사양서 시안 참조 1식, (18mX9m – 외경기준) - 악세사리 트러스 구조물 포함 루프 설치 (W=18m) - 악천후(폭우, 강풍)에 견딜 수 있는 설계이어야 함
	레이허	메인무대 상,하수 (6폭 4단) - 웨이트 ,계단, 포함(사양서 시안 참조) - 스피커 플라잉 타워가 제공되어야 함 메인무대 백월 (10폭 6단) - 웨이트, 계단 포함 레이허 웨이트 다수 – 안정성 고려하여 설치
발전차	발전차	- 조명 음향·영상용 : 100KW 이상급 1대
특수 효과	특수효과	- CO2, 칼라 불기둥, 에어샷, 비눗방울, 순간 분수 등 개막 선언 축포 10초 이내 1회
운영 인력	연출진	음향·조명 감독, 시스템 진행요원, 스태프 등의 충분한 인원 확보 및 배치 무대 운영감독(FD) 운영 ※ 인력운영계획 제출 필수
기타	무대소품	◦ 오케스트라용 보면대 50개 (부착 조명 필수) ◦ 오케스트라용 지휘자 보면대 1개 ◦ 오케스트라용 지휘자 단 1개 (지휘자 전용 단) ◦ 팔걸이 없는 의자 50개
	무대시설물 등 안전관리	진행요원 및 출연진 안전시설 설치 안전요원 배치 우천 시 대비 방우 제품 및 방수 대책 필요 무대 안전 보험 가입 필수 소화기 10대 이상 배치 (A,B,C급 화재 대비) ※ 무대구조 기술 설계서 필수 제출

【별첨 2】 행사장 위치도 및 무대 기술 도면

[별첨 2-1. 주무대 설치장소 위치도]

※ 설치장소 : 경상남도 통영시 통영해안로 267 (한산대첩광장 내)

[별첨 2-2. 수변무대 전면 위치도]

※ 설치장소 : 경상남도 통영시 중앙동 강구안  (해상무대 내)

[별첨 2-3. 전년2024년 주 무대 예상도]

[별첨 2-4. 수변무대 예상도]